文件名称说明
以NACA_SJ_EXP_TAS_BASE_18D_10M_AVICARI为例：
“BASE_18D_10M”为添加项；
BASE： 基本翼型；
OFF:带控制机构但是没有激发；
ON:加控制并已激发；
AFT: 后缘部分图片，不加时表示前缘部分图片(试验时PIV相机无法拍摄到整个翼型）；
18D：迎角18度；
10M： 来流风速10米/秒。

Readme of file name
For example: NACA_SJ_EXP_TAS_BASE(_AFT)_18D_10M_AVICARI
“BASE_18D_10M”is an additional name.
OFF:with control devices but not activated
ON: control devices activated
AFT: the area include x/c=1，while without AFT means the area includes x/c=0,due to the camera cannot cover the whole airfoil.
18D：angle of attack is 18 degree
10M：free stream speed 10m/s
